# Ansuchen um straßenpolizeiliche Bewilligung

Gemäß § 90 STVO 1960

□ Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

|  |
| --- |
| Name des Antragstellers (Vor- und Zuname), Bezeichnung der juristischen Person      |
| Anschrift, Tel. Nr.      |
| verantwortlicher Bauleiter vor Ort, Tel. Nr. |

## Beschreibung der Arbeiten

|  |
| --- |
| (Straßenbauarbeiten, Leitungsverlegung, Lagerung, Baustelleinrichtung etc.)      |

## Lage der Baustelle

|  |
| --- |
| Ort, Straßebezeichnung (von HNr. Bis HNr.), Grundstück Nr., Grundbuch der Katastralgemeinde      |
| Die Baustelle liegt im[ ]  Ortsgebiet[ ]  FreilandIm Baustellenbereich befinden sich [ ]  keine Kreuzungen[ ]  folgende Kreuzungen:      |

## Bauzeit

|  |
| --- |
| Datum, Beginn / Ende, Dauer der Arbeiten      |

## Geplante Verkehrsabwicklung während der Bauzeit

|  |
| --- |
| Für den **Fahrzeugverkehr** stehen zur Verfügung:[ ]  die gesamte Fahrbahn[ ]  zwei Fahrstreifen (Breite mindestens 5,50m /       m)[ ] ein Fahrstreifen (Breite mindestens 2,75m /       m)[ ]  eine Umleitung über      Im Baustellenbereich ist der Verkehr bei **Einengung der Fahrbahn** auf einen Fahrstreifen zu regeln durch:[ ]  Verkehrszeichen „Wartepflicht bei / für Gegenverkehr“[ ]  besonders geschultes Personal mit Warnkleidung gem. RVS 5.41 mit rot/grüner Signalscheibe[ ]  LichtsignalanlageSind **Verkehrsanhaltungen** (in beiden Fahrtrichtungen) notwendig?[ ]  nein[ ]  ja (nähere Beschreibung, Dauer, etc.):       |
| Der **Kraftfahrlinienverkehr** ist[ ]  betroffen auf folgenden Linien 131,132[ ]  nicht betroffenDer Linienverkehr[ ]  kann im Baustellenbereich aufrecht erhalten werden[ ]  muss umgleitet werdenHaltestellen sind[ ]  nicht betroffen[ ]  betroffen und zwar folgende      Der **Fußgänger- und Radfahrverkehr** ist[ ]  nicht betroffen[ ]  betroffen und wird erforderlichenfalls durch Überbrückung verkehrssicher aufrechterhalten auf:[ ]  auf den vorhandenen Gehsteigen / Gehwegen / Radverkehrsanlagen[ ]  auf einem mind. 1,00m breiten Gehstreifen[ ]  auf einer mind. 1,20m breiten Radverkehrsanlage[ ]  auf einem mind. 1,00 / 1,20 m breiten, entsprechend abgeschrankten und geeigneten Ersatzgehsteig / Radfahrstreifen[ ]  durch Umleitung auf den gegenüberliegenden Gehsteig / Gehweg / Straßenrand**Außerhalb der Arbeitszeiten**[ ]  Baustelleneinrichtung muss verbleiben[ ]  Baustelleneinrichtung kann teilweise / vollständig entfernt werden (nähere Beschreibung)       |

## Sonstige Angaben

|  |
| --- |
|       |

Ort, Datum Unterschrift

Der Zustellung des Bewilligungsbescheides samt Verordnung an folgende Email-Adresse wird ausdrücklich zugestimmt.

**Beilagen**

[ ]  Übersichtsplan

[ ]  Sonstiges: